STM32平衡小车微信遥控通讯协议

微信云在与硬件通信。

协议格式如下：

$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#

1、上下左右停止（对应协议中的第1位）

举例：$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#

变量：g\_newcarstate：

{ enRUN (1)，enBACK (2)，enLEFT (3)，enRIGHT (4)，enSTOP (0)}

2、左摇\右摇（对应协议中的第11位）

举例：$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#

变量：g\_newcarstate

{ enTLEFT (1)，enTRIGHT (2) }

3、复位（所有停止运动）（对应协议中的第21位）(自定义7)

举例：$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#

变量：enSTOP

{true，false}1,0

4、超声波（对应协议中的第23位）

举例：$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#

变量：ultrasonic

{100.8} cm